;****************************************************************************************************************************
;ATMEL fuse bits parameter File ,Designed By Chun JI

;****************************************************************************************************************************

[AT89C1051]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 2

[AT89C2051]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 2

[AT89C2051X2]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 2

[AT89C4051]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 2

[AT89C51]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 1

[AT89C51RC]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 1

[AT89C52]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 1

[AT89C55]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 1

[AT89C55WD]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 1

[AT89S51]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 1

[AT89S52]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 1

[AT89S53]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FFFFFF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 1

[ATMEGA8]		
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|CKOPT|NA|WDTON|RSTDISBL
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = A1D9FF
CAL_FRQ = 1111
CPU_TYP = 0
		
[ATMEGA88]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|NA|DWEN|RSTDISBL
FUSE_EB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFF9
CAL_FRQ = 1111  
CPU_TYP = 0   

[ATMEGA8515]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|CKOPT|SPIEN|WDTON|S8515C
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = E1D9FF
CAL_FRQ = 1111  
CPU_TYP = 0   

[ATMEGA8535]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|CKOPT|SPIEN|WDTON|S8535C
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = E1D9FF
CAL_FRQ = 1111  
CPU_TYP = 0   

[ATMEGA16]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|CKOPT|NA|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = E199FF
CAL_FRQ = 1111  
CPU_TYP = 0   

[ATMEGA161]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|SUT|SPIEN|BOOTRST|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = EA0000
CAL_FRQ = 1111  
CPU_TYP = 0   

[ATMEGA162]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = NA|BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|M161C|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA163]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|NA|SPIEN|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = D2FF00
CAL_FRQ = 1MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA164]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA165]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RSTDISBL|BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA168]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFF9
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA169]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RSTDISBL|BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA32]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|CKOPT|NA|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = E199FF
CAL_FRQ = 1111
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA323]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|NA|NA|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|NA|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = F29FFF
CAL_FRQ = 1MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA324]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA325]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RESERVED|BODLEVEL0|BODLEVEL1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA3250]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RESERVED|BODLEVEL0|BODLEVEL1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA328P]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISBL
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62D9FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA329]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RESERVED|BODLEVEL0|BODLEVEL1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA3290]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RESERVED|BODLEVEL0|BODLEVEL1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA406]
FUSE_LB = CKSEL|SUT0|SUT1|BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON
FUSE_HB = JTAGEN|OCDEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = CDEFFF
CAL_FRQ = 4MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA48]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|NA|DWEN|RSTDISBL
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 1111
CPU_TYP = 0 


[ATMEGA48P]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|NA|DWEN|RSTDISBL
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 1111
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA64]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|CKOPT|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = WDTON|CompMode|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = E199FF
CAL_FRQ = 1111
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA640]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA644]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA645]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RESERVED|BODLEVEL0|BODLEVEL1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA6450]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RESERVED|BODLEVEL0|BODLEVEL1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA649]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RESERVED|BODLEVEL0|BODLEVEL1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA6490]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = RESERVED|BODLEVEL0|BODLEVEL1|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 4199FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA103]
FUSE_LB = SUT0|SUT1|NA|EESAVE|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DF0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA128]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|CKOPT|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = WDTON|M103C|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = E199FD
CAL_FRQ = 1111
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA1280]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA1281]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA2560]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATMEGA2561]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0 

[ATTINY11]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|RSTDISBL|FSTRT|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FF99FF
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[ATTINY12]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|RSTDISBL|SPIEN|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = D299FF
CAL_FRQ = 1.2MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY13]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|SUT0|SUT1|CKDIV8|WDTON|EESAVE|NA
FUSE_HB = RSTDISBL|BODLEVEL0|BODLEVEL1|DWEN|SPMEN|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6AFFFF
CAL_FRQ = 9.6MHz|4.8MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY15]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|NA|NA|RSTDISBL|SPIEN|BODEN|BODLEVEL
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 5CD900
CAL_FRQ = 1.6MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY22]
FUSE_LB = RCEN|NA|NA|NA|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DFD900
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[ATTINY2313]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8MHz|4MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY24]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY25]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8MHz|6.4MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY26]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOPT|PLLCK
FUSE_HB = BODEN|BODLEVEL|EESAVE|SPIEN|RSTDISBL|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = E1F700
CAL_FRQ = 1111
CPU_TYP = 0

[ATTINY261]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 1111
CPU_TYP = 0

[ATTINY28]
FUSE_LB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = FF0000
CAL_FRQ = 1.2MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY44]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY45]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8.0MHz|6.4MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY461]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY48]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY84]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY85]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8.0MHz|6.4MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY861]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[ATTINY88]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CKDIV8
FUSE_HB = BODLEVEL|BODLEVEL1|BODLEVEL2|EESAVE|WDTON|SPIEN|DWEN|RSTDISB
FUSE_EB = SELFPRGEN|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFFF
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[AT90CAN128]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = TA0SEL|BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[AT90CAN32]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = TA0SEL|BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[AT90CAN64]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = TA0SEL|BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[AT90PWM2]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = TA0SEL|BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFF9
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[AT90PWM3]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = TA0SEL|BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 62DFF9
CAL_FRQ = 8.0MHz
CPU_TYP = 0

[AT90S1200]
FUSE_LB = SPIEN|NA|NA|NA|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DF0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[AT90S2313]
FUSE_LB = FSTRT|NA|NA|NA|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DF0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[AT90S2323]
FUSE_LB = FSTRT|NA|NA|NA|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DF0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[AT90S2343]
FUSE_LB = RCEN|NA|NA|NA|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DF0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[AT90S4414]
FUSE_LB = FSTRT|NA|NA|NA|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DF0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[AT90S4433]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|BODEN|BODLEVEL|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DA0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[AT90S4434]
FUSE_LB = FSTRT|NA|NA|NA|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DF0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[AT90S8515]
FUSE_LB = FSTRT|NA|NA|NA|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DF0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[AT90S8535]
FUSE_LB = FSTRT|NA|NA|NA|NA|SPIEN|NA|NA
FUSE_HB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
FUSE_EB = NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = DF0000
CAL_FRQ = 0000
CPU_TYP = 0

[AT90USB1286]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|HWBE|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0

[AT90USB1287]
FUSE_LB = CKSEL0|CKSEL1|CKSEL2|CKSEL3|SUT0|SUT1|CKOUT|CLKDIV8
FUSE_HB = BOOTRST|BOOTSZ0|BOOTSZ1|EESAVE|WDTON|SPIEN|JTAGEN|OCDEN
FUSE_EB = BODLEVEL0|BODLEVEL1|BODLEVEL2|HWBE|NA|NA|NA|NA
DEF_VAL = 6299FF
CAL_FRQ = 8MHz
CPU_TYP = 0



;The End Of Script
;****************************************************************************************************************************