2个自检测试板可以自制或者购买套件，自检测试板1没有元器件只有排针，自检测试板2有24个160欧0603的贴片电阻和排针。
VGA测试头需要另外准备一个VGA头，短接4-11脚和12-15脚。


RT809H软件的型号列表里，选择SELFTEST并点确定，软件的操作按钮有三个可用，“读取”、“写入”、“校验”

1、编程器不要接任何芯片和板卡，点击“读取”按钮，开始自检，显示“自检测试0通过”就是好的；

2、插上自检测试板1，VGA测试头插到VGA ISP接口，点击“写入”按钮，开始自检，显示“自检测试1通过”就是好的；

3、插上自检测试板2，点击“校验”按钮，开始自检，显示“自检测试2通过”就是好的；

如果三个自检任意一个没有通过，请截图并拍照发到群里或者论坛，寻求帮助，或者联系淘宝客服返修。


以上步骤可以检测的问题包括：

48路VCC/VPP/GND驱动开短路测试，上拉下拉电阻开短路测试，K开关状态，VPP保护电路，过流保护测试，48路IO接触电阻(从IO的限流电阻外侧到锁紧座，总电阻不超过10欧)

20MHz高频数据读写，HMI接口和VGA ISP接口开短路测试。而软件的设置菜单里，有“USB电压检测”功能，可以测试USB供电电压。

以上测试基本涵盖了RT809H所有应用需要使用的功能。

